**Załącznik nr 2**

**do zapytania ofertowego**

**Wykaz urządzeń**

**Specyfikacja techniczna zamówienia –**

**wyposażenie do pracowni krawiecko-dziewiarskiej**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa elementu wyposażenia stanowiska | Parametry i cechy elementu wyposażenia stanowiska | Ilość szt/ komplet |
|  **1.** | **Maszyna do szycia i haftu**   | * prędkość pracy mieści się w zakresie 1000 -1100 ściegów na minutę
* ekran dotykowy
* wbudowane ściegi
* ilość ściegów maszyny do szycia – min. 1000
* czujnik zrywu nitki
* elektroniczny nawlekacz igły
* pole pracy mieści się w zakresie 280- 300 mm (przestrzeń między igłą, a ramieniem maszyny)
* możliwość podłączenia do komputera
* menu w języku polskim
* wolne ramię
* wyłączany transport
* funkcja wyszywania liter i cyfr - min. 3 kroje czcionek do szycia i min. 10 czcionek do haftu
* wbudowane wzory haftów
* możliwość łączenia ze sobą wzorów oraz wzorów z napisami
* pole haftu min. 30 x 23 cm
* hafciarka 1-igłowa
* wbudowany program do projektowania haftów
* możliwość wykonania własnych zaprojektowanych wzorów haftów
* akcesoria w zestawie, w tym min.: stopki: uniwersalna, do zamków, do monogramów, do obszywania dziurek, do owerloka, do ściegu krytego, do przyszywania guzików, do haftu nieruchoma, do haftu z osłoną, do haftu ruchoma, do ściegu prostego, do ściegu prostego z prowadnikiem krawędziowym, z linijką, prowadnik sznurka, tamborki (4 rodzaje o różnych wymiarach), zestaw igieł, igła podwójna, rozpruwacz, 10 szpulek, blat powiększający pole pracy i inne będące w zestawie z maszyną)
* rozrusznik nożny, kabel USB, pokrowiec, kabel zasilający
* instrukcja obsługi w języku polskim
* gwarancja min. 36 miesięcy, jeżeli producent daje dłuższą gwarancję – wymagana gwarancja producenta
 | 1 |
|  **2.** | **Nóż taśmowy -krajarka taśmowa**   | * max. wysokość cięcia mieści się w zakresie 200 - 300 mm
* długość ramienia: 500 mm (przestrzeń robocza)
* długość taśmy mieści się w zakresie 2800 - 2850mm
* zasilanie: 230 V
* rozmiar blatu min. 1000 – 1200 mm
* bezpieczeństwo pracy - blokada chwytająca taśmę w przypadku jej zerwania lub spadnięcia
* system uniemożlwiający przypadkowe włączenie
* instrukcja obsługi w języku polskim
* gwarancja min. 36 miesięcy, jeżeli producent daje dłuższą gwarancję – wymagana gwarancja producenta
 | 1 |
|  **3.** | **Maszyna do szycia** | Maszyna kompletna: głowica, silnik, podstawa, blat, przeznaczona do materiałów ciężkich - skór, itp. * stebnówka 1-igłowa, z potrójnym transportem
* max długość ściegu mieści się w zakresie 8 - 10mm
* max wysokość podnoszenia stopki mieści się w zakresie 13 – 15mm
* natychmiastowe zatrzymanie maszyny po puszczeniu pedału nożnego
* instrukcja obsługi w języku polskim
* gwarancja min. 12 miesięcy, jeżeli producent daje dłuższą gwarancję – wymagana gwarancja producenta.
 | 1 |
|  **4.** | **Komputerowa maszyna do szycia** | * prędkość szycia: min. 1000 wkłuć na minutę
* ilość programów ściegowych: min. 450
* możliwość projektowania ściegów
* obszywanie dziurki
* wyłączany transport
* szycie podwójną igłą
* szycie wstecz
* wolne ramię
* nawlekacz igły automatyczny
* regulacja prędkości szycia
* wyświetlacz: dotykowy
* polskie menu ekranowe
* programowanie kolejności wyszywania ściegów
* dostępny alfabet (z polskimi znakami)
* czujnik zerwania nici
* podnośnik kolanowy
* wbudowane porty / gniazda: min. 1 x usb
* schowek na akcesoria
* stolik powiększający pole pracy
* oświetlenie pola pracy
* akcesoria do maszyny w tym m.in.:
* stopki w zestawie: w tym m.in.:
* stopka uniwersalna,
* stopka do ściegu owerlokowego,
* stopka do naszywania aplikacji i ściegów ozdobnych,
* stopka do ściegu krytego
* stopka do wszywania zamków
* stopka do automatycznego obszywania dziurki
* stopka do podwijania
* stopka do ściegów ozdobnych
* stopka do pikowania, haftowania i cerowania
* stopka do przyszywania guzików;
* stopka do szycia zygzakiem
* Zestaw igieł
* Śrubokręt
* Pędzelek do czyszczenia
* Rozpruwacz
* Kabel zasilający
* Rozrusznik nożny
* Pokrowiec na maszynę
* Inne będące w zestawie z maszyną
* instrukcja obsługi w języku polskim
* gwarancja min. 36 miesięcy, jeżeli producent daje dłuższą gwarancję – wymagana gwarancja producenta.
 | 1 |
|  **5.** | **Odkrawacz automatyczny** | * napięcie 230V,
* prędkość cięcia mieści się w zakresie: 10.000 - 12.000 obr/min.,
* maksymalna szerokość tkaniny mieści się w zakresie: 200-220cm
* instrukcja obsługi w języku polskim
* gwarancja min. 12 miesięcy, jeżeli producent daje dłuższą gwarancję – wymagana gwarancja producenta.
 | 1 |
|  **6.** | **Stół prasowalniczy** **z automatyczną wytwornicą pary i żelazkiem**  | Uniwersalny stół do prasowania, typu deska, z odsysaniem i nadmuchem, podgrzewanym blatem, żelazkiem, z wbudowaną automatyczną wytwornica pary* zasilanie: 230V
* ciśnienie robocze: min. 2,8 bar
* moc żelazka mieści się w zakresie: 800W – 1000W
* generator wytwarzania pary przystosowany do stosowania wody „ z kranu”
* stopa teflonowa do żelazka
* instrukcja obsługi w języku polskim
* gwarancja min. 12 miesięcy, jeżeli producent daje dłuższą gwarancję – wymagana gwarancja producenta
 | 1 |