**Załącznik nr 2**

**do zapytania ofertowego**

**Wykaz urządzeń**

**Specyfikacja techniczna zamówienia –**

**wyposażenie do pracowni krawiecko-dziewiarskiej**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa elementu wyposażenia stanowiska | Parametry i cechy elementu wyposażenia stanowiska | Ilość szt/ komplet |
| **1.** | **Maszyna do szycia i haftu** | * prędkość pracy mieści się w zakresie 1000 -1100 ściegów na minutę * ekran dotykowy * wbudowane ściegi * ilość ściegów maszyny do szycia – min. 1000 * czujnik zrywu nitki * elektroniczny nawlekacz igły * pole pracy mieści się w zakresie 280- 300 mm (przestrzeń między igłą, a ramieniem maszyny) * możliwość podłączenia do komputera * menu w języku polskim * wolne ramię * wyłączany transport * funkcja wyszywania liter i cyfr - min. 3 kroje czcionek do szycia i min. 10 czcionek do haftu * wbudowane wzory haftów * możliwość łączenia ze sobą wzorów oraz wzorów z napisami * pole haftu min. 30 x 23 cm * hafciarka 1-igłowa * wbudowany program do projektowania haftów * możliwość wykonania własnych zaprojektowanych wzorów haftów * akcesoria w zestawie, w tym min.: stopki: uniwersalna, do zamków, do monogramów, do obszywania dziurek, do owerloka, do ściegu krytego, do przyszywania guzików, do haftu nieruchoma, do haftu z osłoną, do haftu ruchoma, do ściegu prostego, do ściegu prostego z prowadnikiem krawędziowym, z linijką, prowadnik sznurka, tamborki (4 rodzaje o różnych wymiarach), zestaw igieł, igła podwójna, rozpruwacz, 10 szpulek, blat powiększający pole pracy i inne będące w zestawie z maszyną) * rozrusznik nożny, kabel USB, pokrowiec, kabel zasilający * instrukcja obsługi w języku polskim * gwarancja min. 36 miesięcy, jeżeli producent daje dłuższą gwarancję – wymagana gwarancja producenta | 1 |
| **2.** | **Nóż taśmowy - krajarka taśmowa** | * max. wysokość cięcia mieści się w zakresie 200 - 300 mm * długość ramienia: 500 mm (przestrzeń robocza) * długość taśmy mieści się w zakresie 2800 - 2850mm * zasilanie: 230 V * rozmiar blatu min. 1000 – 1200 mm * bezpieczeństwo pracy - blokada chwytająca taśmę  w przypadku jej zerwania lub spadnięcia * system uniemożlwiający przypadkowe włączenie * instrukcja obsługi w języku polskim * gwarancja min. 36 miesięcy, jeżeli producent daje dłuższą gwarancję – wymagana gwarancja producenta | 1 |
| **3.** | **Maszyna do szycia** | Maszyna kompletna: głowica, silnik, podstawa, blat, przeznaczona do materiałów ciężkich - skór, itp.   * stebnówka 1-igłowa, z potrójnym transportem * max długość ściegu mieści się w zakresie 8 - 10mm * max wysokość podnoszenia stopki mieści się w zakresie 13 – 15mm * natychmiastowe zatrzymanie maszyny po puszczeniu pedału nożnego * instrukcja obsługi w języku polskim * gwarancja min. 12 miesięcy, jeżeli producent daje dłuższą gwarancję – wymagana gwarancja producenta. | 1 |
| **4.** | **Komputerowa maszyna do szycia** | * prędkość szycia: min. 1000 wkłuć na minutę * ilość programów ściegowych: min. 450 * możliwość projektowania ściegów * obszywanie dziurki * wyłączany transport * szycie podwójną igłą * szycie wstecz * wolne ramię * nawlekacz igły automatyczny * regulacja prędkości szycia * wyświetlacz: dotykowy * polskie menu ekranowe * programowanie kolejności wyszywania ściegów * dostępny alfabet (z polskimi znakami) * czujnik zerwania nici * podnośnik kolanowy * wbudowane porty / gniazda: min. 1 x usb * schowek na akcesoria * stolik powiększający pole pracy * oświetlenie pola pracy * akcesoria do maszyny w tym m.in.: * stopki w zestawie: w tym m.in.: * stopka uniwersalna, * stopka do ściegu owerlokowego, * stopka do naszywania aplikacji i ściegów ozdobnych, * stopka do ściegu krytego * stopka do wszywania zamków * stopka do automatycznego obszywania dziurki * stopka do podwijania * stopka do ściegów ozdobnych * stopka do pikowania, haftowania i cerowania * stopka do przyszywania guzików; * stopka do szycia zygzakiem * Zestaw igieł * Śrubokręt * Pędzelek do czyszczenia * Rozpruwacz * Kabel zasilający * Rozrusznik nożny * Pokrowiec na maszynę * Inne będące w zestawie z maszyną * instrukcja obsługi w języku polskim * gwarancja min. 36 miesięcy, jeżeli producent daje dłuższą gwarancję – wymagana gwarancja producenta. | 1 |
| **5.** | **Odkrawacz automatyczny** | * napięcie 230V, * prędkość cięcia mieści się w zakresie: 10.000 - 12.000 obr/min., * maksymalna szerokość tkaniny mieści się w zakresie: 200-220cm * instrukcja obsługi w języku polskim * gwarancja min. 12 miesięcy, jeżeli producent daje dłuższą gwarancję – wymagana gwarancja producenta. | 1 |
| **6.** | **Stół prasowalniczy**  **z automatyczną wytwornicą pary i żelazkiem** | Uniwersalny stół do prasowania, typu deska, z odsysaniem i nadmuchem, podgrzewanym blatem, żelazkiem, z wbudowaną automatyczną wytwornica pary   * zasilanie: 230V * ciśnienie robocze: min. 2,8 bar * moc żelazka mieści się w zakresie: 800W – 1000W * generator wytwarzania pary przystosowany do stosowania wody „ z kranu” * stopa teflonowa do żelazka * instrukcja obsługi w języku polskim * gwarancja min. 12 miesięcy, jeżeli producent daje dłuższą gwarancję – wymagana gwarancja producenta | 1 |